|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
| 1 | **Πλυντήριο Ρούχων 8kg** | Χωρητικότητα Πλύσης: 6kgΕνδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 84.8 x 59.8 x 55 Ενεργειακή Κλάση: Α+Στροφές: >1200Επιπλέον προδιαγραφές: Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων, επιλογή στροφών, στυψίματος καιεπιλογή "χωρίς στύψιμο", εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 2 | **Πλυντήριο Ρούχων 6kg** | Χωρητικότητα Πλύσης: 6kgΕνεργειακή Κλάση: Α+Στροφές: >1200Επιπλέον προδιαγραφές: Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων, επιλογή στροφών, στυψίματος καιεπιλογή "χωρίς στύψιμο", εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 3 | **Πλυντήριο Ρούχων 7kg** | Χωρητικότητα Πλύσης: 7kgΆνω φόρτωσηςΕνεργειακή Κλάση: Α+Στροφές: >1200Επιπλέον προδιαγραφές: Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων, επιλογή στροφών, στυψίματος καιεπιλογή "χωρίς στύψιμο", εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 4 | **Κουζίνα (φούρνος με μάτια)** | Ενδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 88 x 50 x 60 Χωρητικότητα Φούρνου: >55ltΕστίες: ΕμαγιέΑριθμός Εστιών: 4 Ενεργειακή Κλάση: AΕπιπλέον προδιαγραφές: Λυχνίες ελέγχου λειτουργίας τεσσάρων εστιών - φούρνου, πολλαπλή λειτουργία φούρνου με 1) πάνω και κάτω αντιστάσεις, 2) πάνω αντίσταση, 3) κάτω αντίσταση, 4)κυκλοφορία θερμού αέρα, 5) grill, 6) συνδυασμός grill καικυκλοφορίας θερμού αέρα, 7) κάτω αντίσταση και κυκλοφορία θερμού αέρα και συρτάρι αποθήκευσης, Δυνατότητα: κεντρικής σύνδεσης, ταυτόχρονης λειτουργίας του φούρνου και των εστιώνΕγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 5 | **Φουρνάκι - κουζινάκι** | Χωρητικότητα φούρνου: τουλάχιστον 31lt Αριθμός εστιών μαγειρέματος: 4 εμαγιέΕνδεικτικά μεγέθη εστιών: 19cm, 15cm, 9cmΙσχύς εστιών: ενδεικτική 3.000W (1.500W, 1.000W, 450W)Λειτουργίες ψησίματος: 3 (άνω αντίσταση, κάτω αντίσταση, grill) Ισχύς φούρνου: ενδεικτική 3.200WΘερμομονωτική πόρτα για αποφυγή διαρροής θερμότητας Δυνατότητα: κεντρικής σύνδεσης, ταυτόχρονης λειτουργίας του φούρνου και των εστιώνΕγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη |
| 6 | **Ψυγείο 300lt** | Τύπος ψύξης: Συμβατικός ή No FrostΕνδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 180 x 60 x 65 Ενεργειακή κλάση: A++Χωρητικότητα μικτή: >300 ltΕπιπλέον προδιαγραφές: κάταψυξη, δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης ψύξης στην κατάψυξη, τρία (3) συρτάρια στο θάλαμο κατάψυξη, δύο (2) φρουτολεκάνες, θήκες για αυγά,εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 7 | **Απορροφητήρας** | Τύπος απορροφητήρα: ΑπλόςΠλάτος συσκευής απορροφητήρα: 60cm Φίλτρα προστασίας: 2Αποσπώμενα φίλτρα: Ναι, με δυνατότητα πλυσίματος Ταχύτητες λειτουργίας: τουλάχιστον 2Δυνατότητα φωτισμού: ΝαιΕπιπλέον προδιαγραφές: εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 8 | **Απορροφητήρας συρόμενος** | Τύπος απορροφητήρα: Συρόμενος Πλάτος: 60cmΦίλτρα: Αλουμινίου 2 Μοτέρ 85 ή 90WΤουλάχιστον 2 ταχύτητεςΑποσπώμενα φίλτρα: Ναι, με δυνατότητα πλυσίματος |