|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** |
| 1 | **Πλυντήριο Ρούχων 8kg** | Χωρητικότητα Πλύσης: 6kg  Ενδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 84.8 x 59.8 x 55 Ενεργειακή Κλάση: Α+  Στροφές: >1200  Επιπλέον προδιαγραφές: Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων, επιλογή στροφών, στυψίματος και  επιλογή "χωρίς στύψιμο", εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 2 | **Πλυντήριο Ρούχων 6kg** | Χωρητικότητα Πλύσης: 6kg  Ενεργειακή Κλάση: Α+  Στροφές: >1200  Επιπλέον προδιαγραφές: Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων, επιλογή στροφών, στυψίματος και  επιλογή "χωρίς στύψιμο", εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 3 | **Πλυντήριο Ρούχων 7kg** | Χωρητικότητα Πλύσης: 7kg  Άνω φόρτωσης  Ενεργειακή Κλάση: Α+  Στροφές: >1200  Επιπλέον προδιαγραφές: Επιλογή προγραμμάτων, θερμοκρασιών και ειδικών προγραμμάτων, επιλογή στροφών, στυψίματος και  επιλογή "χωρίς στύψιμο", εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 4 | **Κουζίνα (φούρνος με μάτια)** | Ενδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 88 x 50 x 60 Χωρητικότητα Φούρνου: >55lt  Εστίες: Εμαγιέ  Αριθμός Εστιών: 4 Ενεργειακή Κλάση: A  Επιπλέον προδιαγραφές: Λυχνίες ελέγχου λειτουργίας τεσσάρων εστιών - φούρνου, πολλαπλή λειτουργία φούρνου με 1) πάνω και κάτω αντιστάσεις, 2) πάνω αντίσταση, 3) κάτω αντίσταση, 4)  κυκλοφορία θερμού αέρα, 5) grill, 6) συνδυασμός grill και  κυκλοφορίας θερμού αέρα, 7) κάτω αντίσταση και κυκλοφορία θερμού αέρα και συρτάρι αποθήκευσης,  Δυνατότητα: κεντρικής σύνδεσης, ταυτόχρονης λειτουργίας του φούρνου και των εστιών  Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 5 | **Φουρνάκι - κουζινάκι** | Χωρητικότητα φούρνου: τουλάχιστον 31lt Αριθμός εστιών μαγειρέματος: 4 εμαγιέ  Ενδεικτικά μεγέθη εστιών: 19cm, 15cm, 9cm  Ισχύς εστιών: ενδεικτική 3.000W (1.500W, 1.000W, 450W)  Λειτουργίες ψησίματος: 3 (άνω αντίσταση, κάτω αντίσταση, grill) Ισχύς φούρνου: ενδεικτική 3.200W  Θερμομονωτική πόρτα για αποφυγή διαρροής θερμότητας Δυνατότητα: κεντρικής σύνδεσης, ταυτόχρονης λειτουργίας του φούρνου και των εστιών  Εγγύηση: τουλάχιστον 2 έτη |
| 6 | **Ψυγείο 300lt** | Τύπος ψύξης: Συμβατικός ή No Frost  Ενδεικτικές διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β): 180 x 60 x 65 Ενεργειακή κλάση: A++  Χωρητικότητα μικτή: >300 lt  Επιπλέον προδιαγραφές: κάταψυξη, δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης ψύξης στην κατάψυξη, τρία (3) συρτάρια στο θάλαμο κατάψυξη, δύο (2) φρουτολεκάνες, θήκες για αυγά,  εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 7 | **Απορροφητήρας** | Τύπος απορροφητήρα: Απλός  Πλάτος συσκευής απορροφητήρα: 60cm Φίλτρα προστασίας: 2  Αποσπώμενα φίλτρα: Ναι, με δυνατότητα πλυσίματος Ταχύτητες λειτουργίας: τουλάχιστον 2  Δυνατότητα φωτισμού: Ναι  Επιπλέον προδιαγραφές: εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια |
| 8 | **Απορροφητήρας συρόμενος** | Τύπος απορροφητήρα: Συρόμενος Πλάτος: 60cm  Φίλτρα: Αλουμινίου 2 Μοτέρ 85 ή 90W  Τουλάχιστον 2 ταχύτητες  Αποσπώμενα φίλτρα: Ναι, με δυνατότητα πλυσίματος |